**Příloha č. 1 Výzvy**

**Specifikace minimálních technických parametru**

**Identifikace výrobku (typové označení/výrobce):** *(doplní účastník)*

| **Parametr** | **Požadováno** | **Úroveň parametru** | **Skutečná hodnota nabízeného zboží** |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ: | pásový | Pevný | *(doplní účastník)* |
| Nosnost: | 130 kg | Min. | *(doplní účastník)* |
| Váha celkem: | 65 kg | Max. | *(doplní účastník)* |
| Maximální povolený sklon schodiště: | 35° | Min. | *(doplní účastník)* |
| Minimální prostor pro vytočení na podestě (pro tvar schodiště L): | 110 x 110 cm | Max. | *(doplní účastník)* |
| Pojezdová kolečka pro rychlý pojezd po rovině: | Ano | Pevný | *(doplní účastník)* |
| Možnost rozložení na dvě nebo více části pro možnost transportu v osobním vozidle: | Ano | Pevný | *(doplní účastník)* |
| Indikátor stavu baterie: | Ano | Pevný | *(doplní účastník)* |
| nabíječka (220 V): | Ano | Pevný | *(doplní účastník)* |
| Tlačítko pro nouzové zastavení: | Ano | Pevný | *(doplní účastník)* |

Zadavatel požaduje dodání pouze **nového zboží**.

Výše uvedené minimální technické parametry a požadavky na výbavu jsou pro dodavatelé závazné. **Jejích nesplnění bude mít za následek vyloučení z výběrového řízení**. Dodavatel může nabídnout kvalitativně vyšší řešení (takové řešení nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek).